

Leistungsverzeichnis Bawart Massiv Dielen



BAWART

HOLZ

Parkett





BAWART

HOLZ

Parkett



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position |  | Bezeichnung | | | Menge | Gesamtpreis |
|  |  |  | | |  |  |
| 1 Grundierung |  | Vorbereiten und Grundieren der Estrichoberfläche, 1x mit Polyrethanvoranstrich Wakol PU 280 | | |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
| 2 Oberfläche absperren |  | Vorbereiten und Absperren der Estrichoberfläche, 2x mit Polyrethanvoranstrich Wakol PU 280 – zum Schutz vor erhöhter Restfeuchtigkeit bis max. 3 CM % und kapillar aufsteigender Feuchtigkeit | | |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
| MassivDielen.jpg3 Massiv Dielen |  | Liefern und verlegen von Bawart Massiv Dielen, 4 seitig mit Nut und Feder und längsseitig gefast, oxidativ vorgeölt, mit Spezialklebstoff EC1 (lt. Herstellerangaben) auf verlegefähigen Untergrund verklebt | | |  |  |
|  |  | Brandverhalten: Cfl\_s1 geprüft | | |  |  |
|  |  | Holzart: | Eiche | |  |  |
|  |  | Qualität: | rustikal | |  |  |
|  |  | Oberfläche: | geölt | |  |  |
|  |  | Oberflächenstruktur: | gebürstet | |  |  |
|  |  | Länge: |  | |  |  |
|  |  | Breite: |  | |  |  |
|  |  | Stärke: | 20 mm | |  |  |
|  |  | Lohn: |  | |  |  |
|  |  | Material: |  | |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
| 4 Oberfläche ölen |  | Reinigung und Endölung der Oberfläche mit WOCA Diamondöl laut Herstellerangaben | | |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: | | |  |  |
| fidbox |  |  | | |  |  |
| SL3005 Sockelleisten |  | Liefern und montieren von Sockelleisten  Bawart SL300 massiv, 15/50 mm,  gedübelte Montage | | |  |  |
|  |  | Holzart: | | Eiche |  |  |
|  |  | Oberfläche: | | geölt |  |  |
|  |  | Lohn: | |  |  |  |
|  |  | Material: | |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/lfm: | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
| Stand 07/14 |  |  | | |  | Seite 1/2 |
|  |  |  | | | C:\Users\Bettina\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\XAZQLZ48\bawart_logo.png |  |
| Leistungsverzeichnis Bawart Massiv Dielen |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
| fidbox6 Fidbox |  | Liefern und Einbau der Fidbox zur langfristigen Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur und Raumklimaverhältnisse | | |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |
|  |  | Einheitspreis/Stk.: | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  | Angebotssumme | | |  |  |
|  |  | zuzüglich 20 % MwSt | | |  |  |
|  |  | Gesamtbetrag | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |

J.C.Bawart & Söhne GmbH & Co KG ∙ A-6832 Sulz ∙ Lindenweg 12 ∙ T 05522/44307 ∙ F 05522/44307-21 ∙ bawart@bawart.at ∙ www.bawart.at

Seite 2/2

Stand 07/14