

Leistungsverzeichnis Klebe Parkett 8 mm Mosaik



BAWART

HOLZ

Parkett





BAWART

HOLZ

Parkett



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position |  | Bezeichnung | | | Menge | Gesamtpreis |
|  |  |  | | |  |  |
| 04_Klebeparkett_72281 Klebe Parkett 8 mm Mosaik |  | Liefern und verlegen von Bawart Klebe Parkett  8 mm stark, vollflächig mit Spezialklebstoff EC1 (lt. Herstellerangaben) auf verlegefähigen Untergrund verklebt | | |  |  |
|  |  | Brandverhalten: Cfl\_s1 geprüft | | |  |  |
|  |  | Holzart: | Eiche | |  |  |
|  |  | Qualität: |  | |  |  |
|  |  | Würfelgröße: | 160 x 160 mm | |  |  |
|  |  | Verlegeart: | Mosaik | |  |  |
|  |  | Lohn: |  | |  |  |
|  |  | Material: |  | |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
| 2 Oberfläche lackieren |  | Schleifen und Lackieren der Parkettoberfläche mit LOBA Wasserlack 2K Duo  laut Herstellerangaben | | |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: | | |  |  |
| fidbox |  |  | | |  |  |
| 2.1 Variante:  Oberfläche ölen |  | Schleifen und Ölen der Parkettoberfläche mit WOCA Diamondöl laut Herstellerangaben | | |  |  |
|  |  | Lohn: |  | |  |  |
|  |  | Material: |  | |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
| SL3003 Sockelleisten |  | Liefern und montieren von Sockelleisten  Bawart SL300 massiv, 15/50 mm,  gedübelte Montage | | |  |  |
|  |  | Holzart: | |  |  |  |
|  |  | Oberfläche: | |  |  |  |
|  |  | Lohn: | |  |  |  |
|  |  | Material: | |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/lfm: | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  | Angebotssumme | | |  |  |
|  |  | zuzüglich 20 % MwSt | | |  |  |
|  |  | Gesamtbetrag | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |

J.C.Bawart & Söhne GmbH & Co KG ∙ A-6832 Sulz ∙ Lindenweg 12 ∙ T 05522/44307 ∙ F 05522/44307-21 ∙ bawart@bawart.at ∙ www.bawart.at

Stand 08/14