

Leistungsverzeichnis Bawart Massiv Parkett 22 mm



BAWART

HOLZ

Parkett





BAWART

HOLZ

Parkett



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position |  | | Bezeichnung | | | | Menge | Gesamtpreis |
|  |  | |  | | | |  |  |
| 01_Massivparkett_72291 Massiv Parkett 22 mm |  | | Liefern und verlegen von Bawart Massiv Parkett 22 mm stark, Nut mit angehobelter Felder,  12 mm Nutzschicht, 200 – 500 mm lang,  50/70 mm breit, vollflächig mit Spezialklebstoff EC1 (lt. Herstellerangaben) auf verlegefähigen Untergrund verklebt | | | |  |  |
|  |  | | Brandverhalten: Cfl\_s1 geprüft | | | |  |  |
|  |  | | Holzart: | | |  |  |  |
|  |  | | Qualität: | | |  |  |  |
|  |  | | Verlegemuster: | | |  |  |  |
|  |  | | Stablänge: | | |  |  |  |
|  |  | | Stabbreite: | | |  |  |  |
|  |  | | Lohn: | | |  |  |  |
|  |  | | Material: | | |  |  |  |
|  |  | | Einheitspreis/m²: | | | |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |
| 2 Oberfläche lackieren | |  | | Schleifen und Lackieren der Parkettoberfläche mit LOBA Wasserlack 2K Duo  laut Herstellerangaben | | |  |  |
|  | |  | | Lohn: | | |  |  |
|  | |  | | Material: | | |  |  |
|  | |  | | Einheitspreis/m²: | | |  |  |
| fidbox | |  | |  | | |  |  |
| 2.1 Variante:  Oberfläche ölen | |  | | Schleifen und Ölen der Parkettoberfläche mit WOCA Diamondöl laut Herstellerangaben | | |  |  |
|  | |  | | Lohn: |  | |  |  |
|  | |  | | Material: |  | |  |  |
|  | |  | | Einheitspreis/m²: | | |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |
| SL3003 Sockelleisten |  | | Liefern und montieren von Sockelleisten Bawart SL300 massiv, 15/50 mm, gedübelte Montage | | | |  |  |
|  |  | | Holzart: | | |  |  |  |
|  |  | | Oberfläche: | | |  |  |  |
|  |  | | Lohn: | | |  |  |  |
|  |  | | Material: | | |  |  |  |
|  |  | | Einheitspreis/lfm: | | | |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |
| fidbox4 Fidbox |  | | Liefern und Einbau der Fidbox zur langfristigen Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur und Raumklimaverhältnisse | | | |  |  |
|  |  | | Lohn: | | |  |  |  |
|  |  | | Material: | | |  |  |  |
|  |  | | Einheitspreis/Stk.: | | | |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |
|  |  | | Angebotssumme | | | |  |  |
|  |  | | zuzüglich 20 % MwSt | | | |  |  |
|  |  | | Gesamtbetrag | | | |  |  |

J.C.Bawart & Söhne GmbH & Co KG ∙ A-6832 Sulz ∙ Lindenweg 12 ∙ T 05522/44307 ∙ F 05522/44307-21 ∙ bawart@bawart.at ∙ www.bawart.at

Stand 08/14