

Leistungsverzeichnis Terrasse



BAWART

HOLZ

Parkett





BAWART

HOLZ

Parkett



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position |  | Bezeichnung | | | | Menge | Gesamtpreis |
|  |  |  | | | |  |  |
| 1 Terrassenrost   IPE/Lapacho |  | Liefern und verlegen von Bawart Terrassenholz  4seitig gehobelt, Kanten gerundet mit SIHGA  Edelstahlschrauben gehärtet auf vorhandenen Unterbaulatten verschraubt. | | | |  |  |
| profil |  | Holzart: | | IPE Lapacho | |  |  |
|  |  | Oberfläche: | | 4seitig gehobelt  Kanten gerundet | |  |  |
|  |  | Länge: | | 21500mm | |  |  |
|  |  | Breite: | | 100 mm | |  |  |
|  |  | Stärke: | | 20 mm | |  |  |
|  |  | Lohn: | |  | |  |  |
|  |  | Material: | |  | |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: | | | |  |  |
| fidbox |  |  | | | |  |  |
| 2 Unterbaulatten |  | Liefern und verlegen von Bawart Unterbaulatten | | | |  |  |
| Polsterholz_sägerauh |  | Holzart: | Angelim pedra | | |  |  |
|  |  | Breite: | | 70 mm | |  |  |
|  |  | Stärke: | | 42 mm | |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/lfm: | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
| 3 Kompefix |  | Liefern und verlegen von Bawart Kompefix | | | |  |  |
|  |  | Material: | Kompefix KF | | |  |  |
|  |  | Größe: | | 6x21mm | |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/Stk.: | | | |  |  |
| 4 Terrassenrostschrauben |  | Liefern und verschrauben von SIHGA  Edelstahlschrauben gehärtet | | | |  |  |
|  |  | Material: | | | SIHGA  Edelstahlschrauben gehärtet |  |  |
|  |  | Größe: | | | 5,0x60mm |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/Stk.: | | | |  |  |
| Hirnholzschutz5 Hirnholzschutz |  | Liefern und einstreichen mit Bawart Hirnholzschutz für die Schnittstellen zur Reduzierung von Endrissen. | | | |  |  |
|  |  | Material: | | | Hirnholzschutz |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/Stk.: | | | |  |  |
| 6 Gummiunterlagen |  | Liefern und verlgengen von Bawart  Gummiunterlagen | | | |  |  |
| DSCN0023 |  | Material: | | | Gummiunterlagen |  |  |
|  |  | Größe: | | | 100x100mm |  |  |
|  |  | Stärke: | | | 6,0mm |  |  |
|  |  | Lohn: | | |  |  |  |
|  |  | Material: | | |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/Stk.: | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
| J.C.Bawart & Söhne GmbH & Co KG ∙ A-6832 Sulz ∙ Lindenweg 12 ∙ T 05522/44307 ∙ F 05522/44307-21 ∙ bawart@bawart.at ∙ www.bawart.at  Leistungsverzeichnis Terrasse |  |  | | | | C:\Users\Bettina\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\XAZQLZ48\bawart_logo.png | Seite 1/2 |
|  |  | Angebotssumme | | | |  |  |
|  |  | zuzüglich 20 % MwSt | | | |  |  |
|  |  | Gesamtbetrag | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |

Seite 2/2

Stand 07/14

J.C.Bawart & Söhne GmbH & Co KG ∙ A-6832 Sulz ∙ Lindenweg 12 ∙ T 05522/44307 ∙ F 05522/44307-21 ∙ bawart@bawart.at ∙ www.bawart.at